Centara odgoj i obrazovanje Tuškanac

Tuškanac 15, Zagreb

**T R O Š KOV N I K**

Predmet nabave: izrada i ugradnja vanjske stolarije u Podružnici Prekrižje

Ponuditelj nudi cijene Predmeta nabave putem ovog Troškovnika te je obvezan nuditi odnosno ispuniti sve stavke Troškovnika.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RB | Naziv i opis stavke | Jed. Mj. | Količina | Cijena po jedinici mjere bez PDV-a | Ukupna cijena bez PDV |
| 1. | **Višedjelni prozor 850x1570mm**Izrada, demontaža, postavljanje, i završna obrada nakon montaže.Prozor je izrađen od PVC profila sa 6 komora kao gealan, salamander i sličniBOJA: zlatni hrastISPUNA: \*4-14-4-14-4 FLOAT Low-e + ARGON + FLOAT Low-e (40mm) Ug = 0,7 W/m2KOKOV : smeđe bojetoplinski koef. Uw = 1,20 | kom | 1 |  |  |
| 2. | **Višedjelni prozor 770x1320mm**Izrada, demontaža, postavljanje, i završna obrada nakon montažeProzor je izrađen od PVC profila sa 6 komora kao gealan, salamander i sličniBOJA: zlatni hrastISPUNA: \*4-14-4-14-4 FLOAT Low-e + ARGON + FLOAT Low-e (40mm) Ug = 0,7 W/m2KOKOV : smeđe bojetoplinski koef. Uw = 1, | kom | 8  |  |  |
| 3. | **Višedjelni prozor 770x1310mm**Izrada, demontaža, postavljanje, i završna obrada nakon montažeVrata i prozor su izrađena od PVC profila sa 6 komora kao gealan, salamander i sličniBOJA: zlatni hrastISPUNA: \*4-14-4-14-4 FLOAT Low-e + ARGON + FLOAT Low-e (40mm) Ug = 0,7 W/m2KOKOV : smeđe bojetoplinski koef. Uw = 1,26 | kom | 5 |  |  |
| 4. | **Višedjelni prozor 1590x1580mm**Izrada, demontaža, postavljanje, i završna obrada nakon montažeProzor i vratasu izrađeni od PVC profila sa 6 komora kao gealan, salamander i sličniBOJA: zlatni hrastISPUNA: \*4-14-4-14-4 FLOAT Low-e + ARGON + FLOAT Low-e (40mm) Ug = 0,7 W/m2KOKOV : smeđe bojetoplinski koef. Uw = 1,20 | kom | 11 |  |  |
| 5. | **Izrada građevinskih radova (zidanje, žbukanje fasada)**Nakon demontaže postojećih prozora, potrebno je izvesti građevinske radove: Izrada dva zida 1580x1570mm, koje je potrebno požbukati sa unutarnje strane i obojati u boju prema prostoru, a sa vanjske strane staviti fasadu približno prema postojećoj. | M2 | 5 |  |  |
| 6. | Demontaža postojećih i ugradnja novih kamenih klupčica (unutarnjih) u debljini od 3cm | M2 | 14 |  |  |
| 7. | Demontaža postojećih i ugradnja novih kamenih klupčica (vanjskih) u debljini od 3cm | M2 | 9 |  |  |
| 8. | Odvoz stare stolarije i deponiranje(paušalno) | M3 | 6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

 Cijena ponude u kunama bez PDV a: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Iznos PDV a: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Sveukupna cijena ponude u kunama s PDV-om: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

U \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Ovjerava ovlaštena osoba ponuditelja:

 (ime i prezime, potpis)