Centar odgoj i obrazovanje Tuškanac

Tuškanac 15, Zagreb

**T R O Š KOV N I K**

 (izrada, demontaža i postavljanje PVC prozora i stijena)

Ponuditelj: **\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Adresa (poslovno sjedište) : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Predmet nabave: (izrada, demontaža i postavljanje PVC prozora)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RB** | **Naziv i opis stavke** | **Jed. Mj.** | **Količina** | **Cijena po jedinici mjere bez PDV-a** | **Ukupna cijena bez PDV** |
| **1.** | **TROKRILNI PROZOR OZ+OZ+OZ: 1970x1800 mm**Izrada, demontaža, postavljanje, i završna obrada nakon montaže.Prozor je izrađen od PVC profila sa 6 komora kao gealan, salamander i sličniBOJA: bijelaISPUNA: \*4-16-4 FLOAT - ARGON - FLOAT Low-e Ug = 1,1 W/m2KOKOV : bijele bojetoplinski koef. Uw = 1,30 W/m2K | kom | 10 |  |  |
| **2.** | **DVOKRILNI PROZOR Z+OZ:****1420x530 mm**Izrada, demontaža, postavljanje, i završna obrada nakon montaže.Prozor je izrađen od PVC profila sa 6 komora kao gealan, salamander i sličniBOJA: bijelaISPUNA: \*4-16-4 FLOAT - ARGON - FLOAT Low-e Ug = 0,7 W/m2KOKOV : bijele bojetoplinski koef. Uw = 1,30 W/m2K | kom | 1 |  |  |  |  |  |
| **3.** | **JEDNOKRILNI PROZOR OZ: 700x570 mm**Izrada, demontaža, postavljanje, i završna obrada nakon montaže.Prozor je izrađen od PVC profila sa 6 komora kao gealan, salamander i sličniBOJA: bijelaISPUNA: \*4-16-4 FLOAT - ARGON - FLOAT Low-e Ug = 0,7 W/m2KOKOV : bijele bojetoplinski koef. Uw = 1,30 W/m2K | kom | 1 |  |  |
| **4.** | **ČETVEROKRILNI PROZOR: 2650x1460 mm**Izrada, demontaža, postavljanje, i završna obrada nakon montaže.Prozor je izrađen od PVC profila sa 6 komora kao gealan, salamander i sličniBOJA: bijelaISPUNA: \*4-16-4 FLOAT - ARGON - FLOAT Low-e Ug = 0,7 W/m2KOKOV : bijele bojetoplinski koef. Uw = 1,30 W/m2K | kom | 1 |  |  |
| **5.** | **TROKRILNI PROZOR OZ+OZ+OZ: 1970x1400 mm**Izrada, demontaža, postavljanje, i završna obrada nakon montaže.Prozor je izrađen od PVC profila sa 6 komora kao gealan, salamander i sličniBOJA: bijelaISPUNA: \*4-16-4 FLOAT - ARGON - FLOAT Low-e Ug = 0,7 W/m2KOKOV : bijele bojetoplinski koef. Uw = 1,30 W/m2K | kom | 1 |  |  |
| **6.** | **DVOKRILNI PROZOR OZ+OZ: 1200x1460 mm**Izrada, demontaža, postavljanje, i završna obrada nakon montaže.Prozor je izrađen od PVC profila sa 6 komora kao gealan, salamander i sličniBOJA: bijelaISPUNA: \*4-16-4 FLOAT - ARGON - FLOAT Low-e Ug = 0,7 W/m2KOKOV : bijele bojetoplinski koef. Uw = 1,30 W/m2K | kom | 1 |  |  |
| 7. | **DVOKRILNI PROZOR Z+OZ: 970x960 mm**Izrada, demontaža, postavljanje, i završna obrada nakon montaže.Prozor je izrađen od PVC profila sa 6 komora kao gealan, salamander i sličniBOJA: bijelaISPUNA: \*4-16-4 FLOAT - ARGON - FLOAT Low-e Ug = 0,7 W/m2KOKOV : bijele bojetoplinski koef. Uw = 1,30 W/m2K | kom | 2 |  |  |
| **8.** | **PVC STIJENA: 1970x3070 mm**Izrada, demontaža, postavljanje, i završna obrada nakon montaže.Prozor je izrađen od PVC profila sa 6 komora kao gealan, salamander i sličniBOJA: bijelaISPUNA: \*4-16-4 FLOAT - ARGON - FLOAT Low-e Ug = 0,7 W/m2KOKOV : bijele bojetoplinski koef. Uw = 1,30 W/m2K | kom | 2 |  |  |
| **9.** | **DVOKRILNI PROZOR OZ+OZ: 1500x1600 mm**Izrada, demontaža, postavljanje, i završna obrada nakon montaže.Prozor je izrađen od PVC profila sa 6 komora kao gealan, salamander i sličniBOJA: bijelaISPUNA: \*4-16-4 FLOAT - ARGON - FLOAT Low-e Ug = 0,7 W/m2KOKOV : bijele bojetoplinski koef. Uw = 1,30 W/m2K | kom | 1 |  |  |
| **10.** | **JEDNOKRILNI PROZOR OZ: 540x820 mm**Izrada, demontaža, postavljanje, i završna obrada nakon montaže.Prozor je izrađen od PVC profila sa 6 komora kao gealan, salamander i sličniBOJA: bijelaISPUNA: \*4-16-4 FLOAT - ARGON - FLOAT Low-e Ug = 0,7 W/m2KOKOV : bijele bojetoplinski koef. Uw = 1,30 W/m2K | kom | 4 |  |  |
| **11.** | **DVOKRILNI PROZOR Z+OZ: 1320x1370 mm**Izrada, demontaža, postavljanje, i završna obrada nakon montaže.Prozor je izrađen od PVC profila sa 6 komora kao gealan, salamander i sličniBOJA: bijelaISPUNA: \*4-16-4 FLOAT - ARGON - FLOAT Low-e Ug = 0,7 W/m2KOKOV : bijele bojetoplinski koef. Uw = 1,30 W/m2K | kom | 1 |  |  |
| **12.** | **JEDNOKRILNI PROZOR OZ SA DONJIM OTKLOPNIM KRILOM + ROLETA+KOMARNIK: 1110x2030 mm**Izrada, demontaža, postavljanje, i završna obrada nakon montaže.Prozor je izrađen od PVC profila sa 6 komora kao gealan, salamander i sličniBOJA: zlatni hrastISPUNA: \*4-16-4 FLOAT - ARGON - FLOAT Low-e Ug = 0,7 W/m2KOKOV : smeđe bojetoplinski koef. Uw = 1,30 W/m2K | kom | 1 |  |  |
| **13**. | **DVOKRILNI PROZOR Z/OZ + ROLETA+KOMARNIK: 1250x1040 mm**Izrada, demontaža, postavljanje, i završna obrada nakon montaže.Prozor je izrađen od PVC profila sa 6 komora kao gealan, salamander i sličniBOJA: zlatni hrastISPUNA: \*4-16-4 FLOAT - ARGON - FLOAT Low-e Ug = 0,7 W/m2KOKOV : smeđe bojetoplinski koef. Uw = 1,30 W/m2K | kom | 1 |  |  |
| **14.** | **TROKRILNI PROZOR OZ+OZ+OZ: 1800x1370 mm**Izrada, demontaža, postavljanje, i završna obrada nakon montaže.Prozor je izrađen od PVC profila sa 6 komora kao gealan, salamander i sličniBOJA: bijelaISPUNA: \*4-16-4 FLOAT - ARGON - FLOAT Low-e Ug = 0,7 W/m2KOKOV : bijele bojetoplinski koef. Uw = 1,30 W/m2K | kom | 1 |  |  |
| **15.** | Demontaža postojećih i ugradnja novihPvc unutarnjih klupica | M | 45 |  |  |
| **16.** | Demontaža postojećih i ugradnja novihAlu klupica | M | 45 |  |  |
| **17.** | Odvoz stare stolarije i deponiranje(paušalno) | M3 | 9 |  |  |

 Ukupan iznos bez PDV a:

 Iznos PDV a:

 Sveukupni iznos :

Mjesto: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Datum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Potpis i pečat: